

**D25304DH-XJ**

**Staubabsaugung für 3kg Bohrhämmer**

* Leistungsstarke Staubabsaugung mit großdimensioniertem Auffangbehälter für Bohrhammermodelle DCH283, DCH323, DCH333, DCH334, D25333 und D25334
* Für Löcher mit Bohrdurchmesser bis 26mm und 180mm Tiefe
* Leistungsstarker HEPA-Filter reduziert den Austritt von Staubpartikeln auf ein Minimum
* Manuelle Filterreinigungsfunktion – Ermöglicht ein Abrütteln des Filters bei Saugkraftverlust
* Werkzeuglose Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine
* Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
* Kompaktes und leichtes Design
* Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

Serienmäßiger Lieferumfang

* Staubabsaugung D25304DH-XJ

**Technische Daten**

|  |  |
| --- | --- |
| Passend zu Bohrhammemodellen | DCH283, DCH323, DCH333, DCH334, D25333, D25334 |
| max. Bohrdurchmesser mm | 26 |
| max. Bohrtiefe mm | 180 |
| max. Bohrerlänge mm | 250 |
| Gewicht | 1,4 kg |
| EAN | 5035048648773 |