

**DWH050-XJ**

**Absaugvorrichtung zum Bohren mit SDS-max Hämmern bis 52mm**

* Einsetzbar mit allen SDS-max Bohr- und Kombihämmer zum staubfreien Bohren bis zu 52 mm Durchmesser
* Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
* Selbständiges Festsaugen auf Oberflächen durch 2-Kammer-Einheit und robuste Gummidichtungen
* Haftung auf fast allen Mauerwerken, rauem Putz und ebenen Oberflächen
* Austauschbare Absaugringe für Bohrdurchmesser 12-38 mm bzw. 38-52 mm
* Bohrlochreinigungsdüsen - zum Säubern der Bohrlöcher von Staubresten vor dem Setzen von Ankern

Serienmäßiger Lieferumfang:

* Absaugvorrichtung zum Bohren
* 2 austauschbare Absaugringe (12 – 38 mm; 38 – 52 mm)
* 2 Absaugdüsen
* Tasche

**Technische Daten:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kompatibilität | Industriesauger von DEWALT und anderer Markenhersteller |
| max. Bohrdurchmesser (mm) | 52 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 44 |
| Absaugdüsendurchmesser (mm) | 10 und 14 |
| Gewicht (kg) | 0,6 |
| EAN | 5035048696750 |